
|  |
| --- |
| **Инструкция по сборке пластикового ярусного цветника.**  Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить наш цветник и без проблем пользоваться им много лет. Ярусный цветник состоит из пластиковых каркасов и крепежа. Для установки ярусного цветника необходимо иметь подготовленную горизонтальную площадку.  **Сборка ярусного цветника.**  **1.** Развернуть пластиковую ленту, соединить в кольцо. Количество колец соответствует количеству ярусов.  C:\Users\Роман\Downloads\цветник пустой.png**2.** Вставить крепежные клипсы, плотно прижав при этом пластик друг к другу.  **3.** Установить каркас большого диаметра на приготовленную горизонтальную площадку, расправив его в окружность. Засыпайте и уплотняйте землю равномерно, после заполнения проверьте верхние края по горизонтальному уровню, это легко сделать если подрывать или подсыпать под соответствующим нижним краем каркаса.  Когда все выровняете, и цветник отстоится, то идеальный круг Вам обеспечен.  **4. ВАЖНО!** В середину пластикового каркаса не обязательно засыпать плодородную землю, поскольку центральная часть цветника будет недоступна для корней большинства культур, поэтому в середину каждого яруса смело засыпаем любой грунт или даже песок, а по краям ( 10-15 см от краев) готовим плодородный слой как на обычных грядках, т.е вниз можно положить навоз или перегной.  **5.** Второй и последующие ярусы ставим на наполненный и выровненный предыдущий ярус. Правила заполнения и выравнивания, как и на первом ярусе.  **Пластиковый каркас ярусного цветника не требует ухода, устойчив к морозам и ультрафиолету, абсолютно экологически безвреден и прослужит Вам не менее 15-20лет.** |

**Инструкция по сборке пластикового ярусного цветника.**

Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить наш цветник и без проблем пользоваться им много лет. Ярусный цветник состоит из пластиковых каркасов и крепежа. Для установки ярусного цветника необходимо иметь подготовленную горизонтальную площадку.

**Сборка ярусного цветника.**

**1.** Развернуть пластиковую ленту, соединить в кольцо. Количество колец соответствует количеству ярусов.

**2.** Вставить крепежные клипсы, плотно прижав при этом пластик друг к другу.

**3.** Установить каркас большого диаметра на приготовленную горизонтальную площадку, расправив его в окружность. Засыпайте и уплотняйте землю равномерно, после заполнения проверьте верхние края по горизонтальному уровню, это легко сделать если подрывать или подсыпать под соответствующим нижним краем каркаса.

Когда все выровняете, и цветник отстоится, то идеальный круг Вам обеспечен.

**4. ВАЖНО!** В середину пластикового каркаса не обязательно засыпать плодородную землю, поскольку центральная часть цветника будет недоступна для корней большинства культур, поэтому в середину каждого яруса смело засыпаем любой грунт или даже песок, а по краям ( 10-15 см от краев) готовим плодородный слой как на обычных грядках, т.е вниз можно положить навоз или перегной.

**5.** Второй и последующие ярусы ставим на наполненный и выровненный предыдущий ярус. Правила заполнения и выравнивания, как и на первом ярусе.

**Пластиковый каркас ярусного цветника не требует ухода, устойчив к морозам и ультрафиолету, абсолютно экологически безвреден и прослужит Вам не менее 15-20лет.**